|  |  |
| --- | --- |
| číslo VP | 162 |
| název |  |
| typ | zeleň |
| pozemek města | 1 |
| priorita VP | 3 |
| typ VP (zkratka) | ZPR |
| chodník | 0 |
| kód komunikace |  |
| povrch | nezpevněný |
| povrch komunikace |  |
| zeleň - komunikace |  |
| stav komunikace |  |
| **rozloha (m2)** | 512,41 |
| **popis** | travnatá plocha zeleně s jedním smrkem |
| **doporučení** | - |

|  |  |
| --- | --- |
| číslo VP | 163 |
| název |  |
| typ | ulice |
| pozemek města | 1 |
| priorita VP | 3 |
| typ VP (zkratka) | UO |
| chodník | 0 |
| kód komunikace | C3 |
| povrch | zpevněný |
| povrch komunikace | panely |
| zeleň - komunikace | přírodní |
| stav komunikace | dostatečný |
| **rozloha (m2)** | 606,98 |
| **popis** | částečně nezpevněná komunikace, částečně tvořena betonovými panely (místy rozbité), místy zbytky asfaltu, u lesoparku končí a přechází v pěšiny směrem ke středověkému kolbišti (NS Rosickou historií) a do lesoparku |
| **doporučení** | úprava komunikace změnou materiálu na jednotný typ, případně alespoň její celé zpevnění |