|  |  |
| --- | --- |
| číslo VP | 182 |
| název | Nad Nádražím 2 |
| typ | ulice |
| pozemek města | 1 |
| priorita VP | 3 |
| typ VP (zkratka) | UO |
| chodník | 0 |
| kód komunikace | C3 |
| povrch | zpevněný |
| povrch komunikace | nezpevněný |
| zeleň - komunikace | přírodní |
| stav komunikace | nedostatečný |
| **rozloha (m2)** | 691,55 |
| **popis** | komunikace pouze s kolejemi vysypanými štěrkem, nezpevněná (asfaltovaná až v blízkosti domů), zeleň přírodní, zahrady |
| **doporučení** | zpevnění komunikace |

|  |  |
| --- | --- |
| číslo VP | 183 |
| název |  |
| typ | ulice |
| pozemek města | 1 |
| priorita VP | 3 |
| typ VP (zkratka) | UO |
| chodník | 0 |
| kód komunikace | D1 |
| povrch | nezpevněný |
| povrch komunikace | nezpevněný |
| zeleň - komunikace | trávník |
| stav komunikace | dostatečný |
| **rozloha (m2)** | 42,44 |
| **popis** | pěší komunikace, vyšlapaná v trávě, nezpevněná, sloužící jako zkratka a jako přístupový chodník do domu |
| **doporučení** | vhodné vydláždit a zamezit tak degradaci trávníku postupným sešlapáváním |