|  |  |
| --- | --- |
| číslo VP | 119 |
| název | Pod Strání |
| typ | ulice |
| pozemek města | 1 |
| priorita VP | 3 |
| typ VP (zkratka) | UO |
| chodník | 2 |
| kód komunikace | C3 |
| povrch | zpevněný |
| povrch komunikace | asfalt |
| zeleň - komunikace | trávník |
| stav komunikace | dobrý |
| **rozloha (m2)** | 714,95 |
| **popis** | jednosměrná asfaltovaná ulice s novým povrchem, s chodníky z betonových dlaždic po obou stranách (napravo odděleno travnatým pruhem, místy s vysázenými keři), stav chodníků zanedbaný - zarostené, prorůstá plevel, některé dlaždice rozbité či chybějící |
| **doporučení** | oprava chodníků |