|  |  |
| --- | --- |
| číslo VP | 63 |
| název | Brněnská 3 |
| typ | ulice |
| pozemek města | 0 |
| priorita VP | 3 |
| typ VP (zkratka) | UV |
| chodník | 0 |
| kód komunikace | C3 |
| povrch | zpevněný |
| povrch komunikace | žulová dlažba |
| zeleň - komunikace | trávník |
| stav komunikace | výborný |
| **rozloha (m2)** | 2365,76 |
| **popis** | žulovými kostkami dlážděná komunikace obsluhující firmy ve východní části Rosic a vedoucí k STK, komunikace doplněna množstvím parkovacích ploch z různých materiálů (asfalt, zámková dlažba) |
| **doporučení** | sjednocení povrchů, oprava výmolů |

|  |  |
| --- | --- |
| číslo VP | 64 |
| název | Brněnská 2 |
| typ | ulice |
| pozemek města | 0 |
| priorita VP | 3 |
| typ VP (zkratka) | UH |
| chodník | 2 |
| kód komunikace | B1 |
| povrch | zpevněný |
| povrch komunikace | asfalt |
| zeleň - komunikace | trávník |
| stav komunikace | výborný |
| **rozloha (m2)** | 19013,19 |
| **popis** | • silnice první třídy, hlavní tah Rosicemi • asfalt, chodníky po obou stranách • předpoklad snížení objemu dopravy po stavbě obchvatu Rosic |
| **doporučení** | osázení zelení, oprava některých částí chodníků a povrchu komunikace |