|  |  |
| --- | --- |
| číslo VP | 80 |
| název | Jiráskova |
| typ | ulice |
| pozemek města | 1 |
| priorita VP | 3 |
| typ VP (zkratka) | UV |
| chodník | 2 |
| kód komunikace | C3 |
| povrch | zpevněný |
| povrch komunikace | asfalt |
| zeleň - komunikace | ano |
| stav komunikace | dobrý |
| **rozloha (m2)** | 7742,01 |
| **popis** | asfaltovaná komunikace s horším stavem asfaltu (ovšem bez velkých výmolů), po obou stranách chodník z betonových dlaždic. Mezi silnicí a chodníkem je v celé délce vysázena na ostrůvcích zeleň - trávník, tvarované keře a stromky. Dostatečně široká ulice na to, aby po jedné straně podélně stála auta. Esteticky jedna z nejlépe řešených ulic v Rosicích. |
| **doporučení** | oprava povrchu komunikace |

|  |  |
| --- | --- |
| číslo VP | 81 |
| název | Boženy Němcové 1 |
| typ | ulice |
| pozemek města | 1 |
| priorita VP | 3 |
| typ VP (zkratka) | UO |
| chodník | 1 |
| kód komunikace | C3 |
| povrch | zpevněný |
| povrch komunikace | asfalt |
| zeleň - komunikace | trávník |
| stav komunikace | dostatečný |
| **rozloha (m2)** | 2224,97 |
| **popis** | asfaltovaná ulice (stav asfaltu horší - záplaty, výmoly), s chodníkem po jižní straně z betonových dlaždic. Na severní straně travnatá plocha, u některých budov osázena keři |
| **doporučení** | oprava povrchu komunikace, vymezení ploch pro parkování, možnost dalšího vysázení zeleně v travnatých plochách |