|  |  |
| --- | --- |
| číslo VP | 103 |
| název | Nádražní |
| typ | ulice |
| pozemek města | 1 |
| priorita VP | 3 |
| typ VP (zkratka) | UH |
| chodník | 2 |
| kód komunikace | B2 |
| povrch | zpevněný |
| povrch komunikace | asfalt |
| zeleň - komunikace | trávník |
| stav komunikace | dobrý |
| **rozloha (m2)** | 2593,74 |
| **popis** | • silnice III. třídy, asfaltovaná, s chodníky z betonových dlaždic po obou stranách |
| **doporučení** | doplnit zeleň |

|  |  |
| --- | --- |
| číslo VP | 104 |
| název | 1. května |
| typ | ulice |
| pozemek města | 0 |
| priorita VP | 3 |
| typ VP (zkratka) | UH |
| chodník | 0 |
| kód komunikace | B2 |
| povrch | zpevněný |
| povrch komunikace | asfalt |
| zeleň - komunikace | ne |
| stav komunikace | dobrý |
| **rozloha (m2)** | 4553,8 |
| **popis** | silnice III. třídy, asfaltovaná, místy výmoly, místy opravována, chodníky po obou stranách silnice (dlážděné betonovými dlaždicemi - v některých místech ve špatném stavu, dlaždice jsou rozbité, chybí jejich části nebo celé, ve východní části místy i zámková dlažba) v západní části na chodníku železné tyče (zřejmě sloužily k zavěšení řetízkových zábran, ty tam ale v současnosti nejsou), zeleně je minimum (pouze v západní části) |
| **doporučení** | doplnit zeleň, opravit výmoly a některé části chodníků |