**Územní studie veřejných prostranství Rosice**

**Pracovní schůzka**

**Místo konání:** Městský úřad Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

**Datum konání:** 11. 5. 2017

**Účastníci:**

Objednatel: Město Rosice Bc. Petr Ženožička, místostarosta;

Bc. Luboš Fučík, DiS., referent;

Mgr. Jaroslava Trandová, vedoucí odboru kancelář starosty;

Bc. Libor Dvořák, předseda Výboru pro tvorbu ÚP a SP města Rosice.

Zhotovitel: Institut regionálních informací s.r.o. (dále též IRI)

Ing. arch. Michal Hadlač;

Ing. Milada Kadlecová;

Mgr. Denisa Janáčová

Ing. arch. Hana Lesáková

Objednatel předal podklady v souladu s dohodou na pracovní schůzce, konané dne 16. 3. 2017.

Zhotovitel vypracoval a předal pracovní podklad studie včetně dat ve formátu \*.shp, vybrané výkresy a představil přístupy k řešení

Pracovní schůzka byla rozdělena na dvě částí:–

1. část v kanceláři místostarosty za účasti uvedených účastníků

2. část schůzky proběhla v zasedací místnosti, kde byla studie pracovně představena výboru pro územní plán a strategický rozvoj města Rosice.

* Představení prozatímních výsledků ÚSVP Rosice zhotovitelem (vymezení, identifikace a klasifikace veřejných prostranství, schémata, pracovní verze map)
* Diskuse k měřítkům:
  + Výkres širších vztahů – požadováno 1 : 5000, návrh změnit na 1: 10 000
    - metodika ÚÚR pro zpracování Územní studie veřejných prostranství v minimálním rozsahu doporučuje pro výkres *Širší vztahy (s vymezením řešeného území) – obvykle 1 : 5000 (1 : 2000)*
    - z důvodu rozlohy řešeného území (381,15 ha) a vymezených veřejných prostranství (55,51 ha celkem) považujeme za vhodnější využití menšího měřítka, než jsou uvedené obvykle využívané hodnoty – při zpracování bylo zjištěno, že pro celé řešené území by mapa měřítka 1 : 10 000 z pohledu širších vztahů byla přehlednější (např. záměry ze ZÚR Jihomoravského kraje, jako obchvaty sídel, nebo návrhy z ÚAP)
    - pokud by pro celé souvislé řešené území měly být vytvořeny výkresy širších vztahů v doporučeném obvyklém měřítku (1 : 5000 nebo 1 : 2000), území by muselo být zobrazeno na několika mapových listech, což by neumožňovalo vidět širší vztahy v jejich komplexnosti
    - pro vytipovaná prostranství, jež budou dále zpracovávána, by pak již mohly případně být vytvořeny výkresy širších vztahů v obvyklém doporučovaném měřítku
  + Ostatní výkresy v požadovaných měřítcích
* Diskuse k dotazu poskytovatele dotace
  + *Uvést zdůvodnění veřejné podpory ve smyslu kap. 2.11 specifických pravidel pro žadatele a příjemce*
  + *Územní studie zaměřená na veřejnou infrastrukturu musí splňovat alespoň jedno z těchto kritérií:*
    - *Územní studie ORP je zpracovaná na akci veřejné technické infrastruktury ve vazbě na TEN-E nebo na záměry vyplývající z PÚR na území správního obvodu ORP,*
    - *Územní studie ORP je zpracovaná na akci veřejné technické infrastruktury ve vazby na TEN-T nebo na záměry vyplývající z PÚR na území správního obvodu ORP¨*
    - *Územní studie ORP je zpracovaná na veřejná prostranství v souladu s ÚP pro vybraná území správního obvodu ORP*
    - *Doložit platný ÚP se zakreslením a popsání m VP*
* Předání dat ÚSVP Rosice (shapefile veřejných prostranství včetně popisu dat, pdf schémata veřejných prostranství, excel soubor s popisem veřejných prostranství)
* Diskuse nad vybranými prioritními veřejnými prostranstvími, která byla vymezena IRI, s tím, že další prostranství pro zpracování definuje Město Rosice

**Další dohodnutý postup:**

Do 10. 6. 2017 zašle Město Rosice připomínky a podněty k vymezení veřejných prostranství, včetně definování prioritních prostranství pro studii v detailním měřítku

Zhotovitel bude pokračovat na zpracování:

* Mapových výstupů
* Vytvoření nomenklatury problémového výkresu
* Po předání seznamu vybraných prostranství na jejich dalším detailním zpracování (1:500)
* Doporučení a zásad utváření VP pro ostatní veřejná prostranství.

V Brně, 15. 5. 2017 Zapsala: Mgr. Denisa Janáčová