|  |  |
| --- | --- |
| číslo VP | 111 |
| název | Sklářská |
| typ | ulice |
| pozemek města | 1 |
| priorita VP | 3 |
| typ VP (zkratka) | UO |
| chodník | 1 |
| kód komunikace | C3 |
| povrch | zpevněný |
| povrch komunikace | žulová dlažba |
| zeleň - komunikace | ne |
| stav komunikace | dostatečný |
| **rozloha (m2)** | 1519,47 |
| **popis** | ulice s kombinovaným povrchem, nejvíce převažuje žulová dlažba, v severní části směrem k nábřeží spíše asfaltový a štěrkový povrch, povrchy nejsou v dobrém stavu, chodník z betonových dlaždic většinou po jedné straně, u areálu Barko po obou stranách, nedostatek zeleně |
| **doporučení** | úprava povrchů kommunikace |

|  |  |
| --- | --- |
| číslo VP | 112 |
| název | cyklostezka 5171, 5172 |
| typ | ulice |
| pozemek města | 1 |
| priorita VP | 3 |
| typ VP (zkratka) | UX |
| chodník | 0 |
| kód komunikace | D2 |
| povrch | zpevněný |
| povrch komunikace | asfalt |
| zeleň - komunikace | přírodní |
| stav komunikace | dobrý |
| **rozloha (m2)** | 2453,36 |
| **popis** | komunikace sloužící jako cyklotrasa, provoz omezen zákazem vjezdu všech motorových vozidel, asfaltovaná, v okolí přírodní zeleň (pole) |
| **doporučení** | - |