|  |  |
| --- | --- |
| číslo VP | 113 |
| název |  |
| typ | ulice |
| pozemek města | 1 |
| priorita VP | 3 |
| typ VP (zkratka) | UO |
| chodník | 0 |
| kód komunikace | C3 |
| povrch | zpevněný |
| povrch komunikace | štěrk |
| zeleň - komunikace | trávník |
| stav komunikace | dostatečný |
| **rozloha (m2)** | 1503,35 |
| **popis** | štěrková, částečně nezpevněná cesta ke garážím, lemovaná trávníkem, pro její účel je dostačující |
| **doporučení** | možné zpevnění komunikace, upravení okrajů, ať volně nepřechází v trávník |

|  |  |
| --- | --- |
| číslo VP | 114 |
| název | Lesní |
| typ | ulice |
| pozemek města | 1 |
| priorita VP | 3 |
| typ VP (zkratka) | UO |
| chodník | 1 |
| kód komunikace | C3 |
| povrch | zpevněný |
| povrch komunikace | asfalt |
| zeleň - komunikace | ne |
| stav komunikace | dostatečný |
| **rozloha (m2)** | 3475,31 |
| **popis** | jednosměrná asfaltovaná ulice, asfalt místy vyspravovaný nebo trochu děravý, ale stav dobrý, po západní straně oddělený pruh pro chodce, u bytových domů chodník ze zámkové dlažby, po obou stranách pruhy trávníku a také množství zeleně ze soukromých zahrad, sahající mnohdy až k trávníku, jež ulici zvelebují |
| **doporučení** | místy nutné opravy asfaltu |